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Цифровой диктофон Cenix VR-A2
ИНСТРУКЦИЯ

Правила техники безопасности

Этот пункт инструкции описывает меры предосторожности и то, как правильно обращаться с изделием, чтобы не допустить травмы или материального ущерба.
Пожалуйста, прочитайте внимательно меры предосторожности.

Не выбрасывайте инструкцию и храните ее в легкодоступном месте, чтобы в любой момент Вы могли к ней обратиться вновь.

Правила техники безопасности
Меры предосторожности 

Особенности модели
Расположение и назначение органов управления

Дисплей
Подсоединение к компьютеру

Режим записи звука

Воспроизведение файлов 
Меню
Запись FM
Меню

Спецификация

Гарантия
Меры предосторожности

Следуйте этим инструкциям, чтобы предотвратить повреждения диктофона.

Пожалуйста, прочитайте правила техники безопасности.

[image: image1.png]Made in Korea

VR-A2/M2 series



Избегайте мест, где температура может быстро повыситься (до 40 градусов С и выше), например, закрытый автомобиль на солнце. Рекомендуемая температура от 0 до +40С.
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Избегайте контакта диктофона с водой и не храните его в пыльном месте. Если в диктофон попала вода, не включайте его и обратитесь в сервисный центр.
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 Держите подальше и не протирайте изделие огнеопасными веществами (например, спирт, бензин, эфир и т.д.).
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Не помещайте намагниченные предметы, такие как кредитные карты, рядом с динамиком диктофона.
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Не используйте диктофон в местах, где запрещено использование электронных устройств, например в самолете.
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Не роняйте диктофон и не ставьте на него тяжелые предметы.
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Храните диктофон в месте, недоступном для детей.
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Никогда не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
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Не прослушивайте записи на максимальной громкости, это может повредить Вашему слуху.
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Используйте батарейки только стандартного типоразмера и напряжения.
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Не рекомендуется держать рядом с батарейками металлические предметы, такие как монеты или ключи. Это может привезти к возгоранию из-за замыкания или трения.
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Не забудьте извлечь батарейки, если вы не используете диктофон в течение длительного времени.

Если на вашу кожу или одежду попадет электролит, немедленно промойте их чистой водой.

Если электролит попал в глаза, немедленно обратитесь к врачу.

Особенности модели
Малый размер

Удобно носить с собой для повседневного испльования.
Встроенная память

Возможно сохранять Ваши файлы, фотографии и т.п. на диктофоне при подсоединении к компьютеру.

Поддержка аудиофайлов (MP3 и WMA).

Прослушивание аудиофайлов как на mp3-плеере

Установка даты и времени

Отображение на дисплее даты и времени

VOS (голосовая активация)

Автоматическая запись при появлении звука

Запись с повышенным качеством

Запись с качеством PCM
Расположение и назначение органов управления
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Дисплей
Запись
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Прослушивание музыки (плеер)
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Подсоединение к компьютеру

1. Подключите USB кабель к компьютеру. Затем подсоедините к кабелю диктофон.

2. Если диктофон исправен, в папке МОЙ КОМПЬЮТЕР появится съемный диск.
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Требования к компьютеру:

Pentium 200MHz или лучше

Поддержка USB 2.0

Windows 2000/ XP 

DirectX 9.0
Загрузка файлов

1. Подключите диктофон к компьютеру

2. На компьютере должен появиться съемный диск

3. На диске находятся папки A, B, C, D и MUSIC
4. Выберите нужный файл и перенесите его в нужную Вам папку. (Музыкальные файлы с расширением mp3 и wma помещайте в папку MUSIC)
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Во избежание поломки диктофона не отсоединяйте USB кабель в процессе копирования файлов.

Установка батареек
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1. Надавите и сдвиньте вниз крышку батарейного отсека

2. Вставьте 1 алкалиновую батарейку ААА. Соблюдайте полярность!

3. Закройте крышку отсека

Производите замену батареек только на выключенном устройстве.

Вынимайте батарейки, если не используете диктофон. Батарейки могут дать течь, это приведет к неисправности диктофона и опасности для Вашего здоровья.
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Включение/выключение

1. Для включения нажмите и удерживайте кнопку PLAY [image: image8.png]>l




2. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку PLAY [image: image9.png]>l




Смена режимов работы

Нажмите кнопку MODE для смены папок: A, B, C, D и MUSIC
[image: image10.png]



Блокировка кнопок

Передвиньте переключатель HOLD для блокировки кнопок диктофона.
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Диктофон выключится автоматически через 1 минуту, если с ним не производить никаких операций.

Если батарейки разряжены, на дисплее отобразится «Low Battery»

При коротком нажатии на кнопку меню (М) на дисплее по очереди будет отображаться Время-Дата-Оставшееся время записи.
Режим записи звука

Запись голоса

1. Убедитесь, что диктофон находится в режиме записи голоса (папки A, B, C, D). Если диктофон находится в режиме прослушивания музыки (папка MUSIC) переведите его в нужный режим кнопкой MODE.

2. Нажмите продолжительно кнопку записи.

3. Нажмите кнопку записи коротко для остановки записи.

[image: image12.png]cTon

3anuch




Во время записи нажмите кнопку MODE для паузы. Повторное нажатие кнопки MODE приводит к продолжению записи после паузы.

Если во время записи нажать кнопку проигрывания, на дисплее отобразится оставшееся возможное время записи (свободная память диктофона).

Выбор папки для записи
1. Нажмите кнопку MODE для выбора нужной папки для записи

2. Записываемые файлы будут сохраняться в выбранной папке (кроме MUSIC). В папки A, B и С записываются файлы с разрешением MP3, в папку D записи делаются с повышенным качеством в PCM режиме. 
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Запись с помощью внешних устройств

1. Подключить адаптер и кабели как показано ниже
2. Нажать кнопку REC для начала записи

3. Телефонный разговор записывается
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Воспроизведение файлов 
Прослушивание записей

1. Нажмите кнопку MODE для выбора нужной папки с записями.

2. Нажмите коротко кнопку воспроизведения [image: image15.png]>l



 для прослушивания выбранной записи.

3. Нажмите кнопку MODE для приостановки прослушивания файла, нажмите MODE снова для продолжения прослушивания

4. Нажмите кнопку воспроизведения [image: image16.png]>l



для остановки прослушивания файла.
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Прослушивание музыки

1. Кнопкой MODE выберите папку MUSIC
2. [image: image18.png]4€, PPl



 Кнопками выберите нужный файл в папке.

3. Нажмите кнопку воспроизведения [image: image19.png]>l



 коротко для прослушивания музыкального файла.

4. Нажмите кнопку MODE для приостановки прослушивания файла, нажмите MODE снова для продолжения прослушивания

5. Нажмите кнопку воспроизведения [image: image20.png]>l



для остановки прослушивания файла.

Стирание файла
1. Нажмите кнопку MODE для выбора нужной папки (A, B, C, D, M).
2. [image: image21.png]4€, PPl



 Кнопками выберите нужный файл в папке.

3. Нажмите продолжительно кнопку стирания Е, на дисплее замигает надпись ERASE. Нажмите кнопку Е еще раз для подтверждения удаления файла, файл будет удален.
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Файлы невозможно удалить во время прослушивания.

Удаленные файлы невозможно восстановить! Делайте копии важных записей и будьте внимательны при удалении!

При удалении файлов при подсоединении диктофона к компьютеру, предварительно включайте файл на прослушивание, чтобы случайно не удалить нужные записи!
Повтор
1. Нажмите кнопку меню М коротко во время прослушивания для того, чтобы отметить точку начала повтора А, затем нажмите кнопку еще раз, чтобы отметить конечную точку В. Отрезок А-В будет циклично повторяться до отмены. [image: image23.png]



2. В неактивном режиме нажмите продолжительно кнопку MODE для выбора режима повтора файлов.

Без иконки – без повтора. Все файлы в папке проигрываются один раз.
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 - повтор одного файла
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- повтор всех файлов в папке

Меню

Установка качества записи

1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. На дисплее внизу отобразится REC, сверху установленное качество записи (HQ, SP или LP)

2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image26.png]>l



 , иконка качества начнет мигать. Кнопками [image: image27.png]4€, PPl



выберите требуемое качество записи.

3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image28.png]>l



 для подтверждения выбора.

4. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.

PCM – самое лучшее качество (доступно только в папке D), HQ – хорошее качество, SP – среднее качество, LP – худшее качество записи.
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Установка чувствительности микрофона

1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image30.png]4€, PPl



выберите пункт меню SENSE.
2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image31.png]>l



 , иконка чувствительности микрофона (HI/LOW) начнет мигать. Кнопками [image: image32.png]4€, PPl



выберите требуемое значение (HI-высокая, LOW – низкая).
3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image33.png]>l



 для подтверждения выбора.

4. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.
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Голосовая активация
1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image35.png]4€, PPl



выберите пункт меню VOS.
2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image36.png]>l



 , иконка голосовой активации (ON/OFF) начнет мигать. Кнопками [image: image37.png]4€, PPl



выберите требуемое значение (ON-включено, OFF – выключено). При включенном режиме диктофон будет записывать при появлении голоса (или любого другого шума)

3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image38.png]>l



 для подтверждения выбора.

4. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.

[image: image39.png]



Скорость воспроизведения

1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image40.png]4€, PPl



выберите пункт меню SPEED.
2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image41.png]>l



 , иконка скорости воспроизведения «100»  начнет мигать. Кнопками [image: image42.png]4€, PPl



выберите требуемое значение (80-90-100-110-120). 

3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image43.png]>l



 для подтверждения выбора.

4. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.

[image: image44.png]1 [
AlR) [[n]

SPEEd] | SPEEd





Внимание! Регулировка скорости воспроизведения не доступна в папке D!

Установка даты и времени
1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image45.png]4€, PPl



выберите пункт меню DATE.
2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image46.png]>l



 , иконка даты начнет мигать. Кнопками [image: image47.png]4€, PPl



выберите требуемое значение даты и времени.

3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image48.png]>l



 для подтверждения выбора.

4. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.
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Светодиод при записи
1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image50.png]4€, PPl



выберите пункт меню LED.
2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image51.png]>l



 , иконка светодиода (ON/OFF) начнет мигать. Кнопками [image: image52.png]4€, PPl



выберите требуемое значение (ON-включен и светится при записи, OFF – выключен).

3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image53.png]>l



 для подтверждения выбора.

4. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.

[image: image54.png]



Форматирование
1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image55.png]4€, PPl



выберите пункт меню FORMAT.
2. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image56.png]>l



 , иконка форматирования (NO/YES) начнет мигать. Кнопками [image: image57.png]4€, PPl



выберите требуемое значение (NO-отмена, YES – форматирование).

3. Нажмите коротко кнопку PLAY [image: image58.png]>l



 для подтверждения выбора. При выборе YES все файлы из диктофона и сбрасываются все настройки на заводские, диктофон после форматирования выключается
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Информация о версии прошивки

1. Нажмите продолжительно кнопку меню М для входа в меню. Кнопками  [image: image60.png]4€, PPl



выберите пункт меню VER.
2. В пункте меню отображается информация о текущей прошивке диктофона.

3. Коротким нажатием кнопки REC выйдите из режима меню.
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Возможные неисправности и способы их устранения
	Ничего не отображается на дисплее.

	Проверьте, не сели ли батарейки
	Замените батарейки на новые

	Проверьте полярность элементов питания
	Вставьте батарейки правильно

	Диктофон не включается на запись

	Проверьте, не включена ли функция блокировки кнопок
	Отключите функцию блокировки кнопок

	Проверьте, не заполнилась ли полностью память диктофона
	Удалите ненужные файлы

	Проверьте, не сели ли батарейки
	Замените батарейки на новые

	Диктофон не включается на воспроизведение

	Проверьте, не включена ли функция блокировки кнопок
	Отключите функцию блокировки кнопок

	Проверьте, есть ли записи на диктофоне
	Сделайте записи

	Проверьте, не сели ли батарейки
	Замените батарейки на новые

	Нет звука из динамика

	Проверьте, не установлена ли громкость на 0
	Увеличьте громкость

	Проверьте, не подключены ли наушники
	Отключите наушники

	Нет звука из наушников


	Проверьте, не установлена ли громкость на 0
	Увеличьте громкость

	Проверьте, правильно ли и до конца вставлен штекер наушников в гнездо
	Подключите наушники в правильное гнездо и воткните штекер до конца


Спецификация

	Память
	4Гб

	Время записи (РСМ) (папка D)
	22 ч.

	Время записи (HQ)
	68 ч. 

	Время записи (SP)
	136 ч. 

	Время записи (LP)
	273 ч. 

	Папки (A, B, C, D)
	4 папки х 999 файлов

	Выходная мощность динамика
	100 мВт

	Микрофонный/линейный вход
	Встроенные 2 микрофона, гнездо под 3,5 моно джек

	Выход на наушники
	Джек 3,5

	Динамик
	20мм, 8 Ом

	Габариты
	32,5х92,5х15,5

	Вес
	38г без батареек

	Накопитель
	Встроенная флеш-память

	Питание
	DC 1,5В, ААА alkaline х 1шт

	Время работы от батареек
	12 часов

	Рабочая температура
	0-40 С


*Спецификация продукта может быть изменена без предварительного уведомления.
Гарантия

Диктофон сделан под строгим контролем качества на всех этапах производства.

Срок гарантии составляет 1 год с момента продажи.

Условия гарантийного обслуживания:

1.
Гарантия действительна только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера товара, даты продажи, гарантийного срока, чёткой печатью фирмы-продавца.

2.
Ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

3.
Срок проведения экспертизы на предмет причин возникновения недостатков – 20 (Двадцать) рабочих дней с момента передачи товара в полной комплектации фирме-продавцу.

4.
Срок устранения недостатков – в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения заключения экспертизы (п.3 настоящего талона).

5.
Серийный номер и модель товара должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

6.
Товар снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а именно:

•
Если товар имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта товара в неуполномоченном сервисном центре;

•
Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы товара.

7.
Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

•
Механические повреждения (внешние или внутренние, полученные в результате неправильной эксплуатации);

•
Повреждения, вызванные попаданием внутрь товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

•
Повреждения, вызванные стихией, пожаром, т.п.;

•
Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

8.
Гарантия не распространяется на элементы питания и зарядные устройства (блоки питания).

Доставка товара на гарантийный ремонт производится силами и за счёт покупателя. Приём товара на гарантийный ремонт производится по месту продажи товара.
